name spo256
freq 8000

delay pa1 10
delay pa2 30
delay pa3 50
delay pa4 100
delay pa5 200

phon oy oy.wav
phon ay ay.wav
phon eh eh.wav
phon kk3 kk3.wav
phon pp pp.wav
phon jh jh.wav
phon nn1 nn1.wav
phon ih ih.wav
phon tt2 tt2.wav
phon rr1 rr1.wav
phon ax ax.wav
phon mm mm.wav
phon tt1 tt1.wav
phon dh1 dh1.wav
phon iy iy.wav
phon ey ey.wav
phon dd1 dd1.wav
phon uw1 uw1.wav
phon ao ao.wav
phon aa aa.wav
phon yy2 yy2.wav
phon ae ae.wav
phon hh1 hh1.wav
phon bb1 bb1.wav
phon th th.wav
phon uh uh.wav
phon uw2 uw2.wav
phon aw aw.wav
phon dd2 dd2.wav
phon gg3 gg3.wav
phon vv vv.wav
phon gg1 gg1.wav
phon sh sh.wav
phon zh zh.wav
phon rr2 rr2.wav
phon ff ff.wav
phon kk2 kk2.wav
phon kk1 kk1.wav
phon zz zz.wav
phon ng ng.wav
phon ll ll.wav
phon ww ww.wav
phon xr xr.wav
phon wh wh.wav
phon yy1 yy1.wav
phon ch ch.wav
phon er1 er1.wav
phon er2 er2.wav
phon ow ow.wav
phon dh2 dh2.wav
phon ss ss.wav
phon nn2 nn2.wav
phon hh2 hh2.wav
phon or or.wav
phon ar ar.wav
phon yr yr.wav
phon gg2 gg2.wav
phon el el.wav
phon bb2 bb2.wav